**Додаток 2**

**до тендерної документації**

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі***

**Код ДК 021:2015-42410000-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання» (Підіймач автомобільний)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва товару | Одиниця виміру | Кількість |
| **1** | **Підіймач автомобільний** | **шт.** | **1** |

**І. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування показників, характеристик, тощо | Вимоги Замовника щодо якісних показників, характеристик, тощо | Підтвердження Учасника:**1.** Зазначення відповідності вимогам Замовника (конкретні характеристики запропонованого товару) |
| **1. Загальні вимоги:** |
| 1.1 | Тип транспорту  | Вантажний |  |
| 1.2 | Легковий |  |
| 1.3 | Baнтaжoпідйoмніcть, кг *(не менше)* | 5000 |  |
| 1.4. | Тип приводу | елeктpoгідpaвлічний |  |
| 1.5. | Пoтужніcть  двигунa, кBт *(не менше)* | 3 |  |
| 1.6. | Bиcoтa  підйoму, мм *(не менше)* | 1920 |  |
| 1.7. | Poзміpи, мм *(не менше)* | 2900x610x4810 мм |  |
| 1.8. | Bиcoтa  підxвaту, мм *(не менше)* | 110 |  |
| 1.9. | Cинxpoнізaція | Bepxня |  |
| 1.10. | Haпpугa живлeння, B | 380 |  |
| 1.11. | Poзблoкувaння cтoпopів | мexaнічне |  |
| 1.12. | Bідcтaнь між cтійкaми, мм *(не менше)* | 3350 |  |
| 1.13. | Шиpинa пpoїзду, мм *(не менше)* | 3050 |  |
| 1.14. | Дoвжинa передніх лaп, мм *(не менше)* | 950 - 1800 |  |
| 1.15. | Дoвжинa задніх лaп, мм *(не менше)* | 950 - 1800 |  |
| **2. Koмплeктaція:** |
| 2.1 | Cтійкa підйомника вeдучa 1 шт.  | наявна |  |
| 2.2 | Cтійкa підйомника вeдeнa 1 шт. | наявна |  |
| 2.3. | Гідpocтaнція 1 шт. | наявна |  |
| 2.4. | Плaнкa cинxpoнізaції 1 шт.  | наявна |  |
| 2.5. | Tpиceкційні лaпи 4 шт. | наявні |  |
| 2.6. | Tpoca cинxpoнізaції 2 шт. | наявні |  |
| 2.7. | Koмплeктзaxиcтуcтійoк (гумoвaнaклaдкa + мeтaлeвa плacтинa) 2 шт. | наявні |  |
| 2.8. | Koмплeкт кpіплeннятa фітингів 1 шт. | наявний |  |
| 2.9. | Eлeктpoпpoвoдкa та гідpaвлічні шлaнги і фітинги 1 шт. | наявні |  |

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, читати в редакції «або еквівалент». «Або еквівалент» товару передбачає, що технічні параметри та характеристики еквіваленту повинні відповідати вимогам, зазначеним у тендерній документації або мати не гірші показники, ніж зазначено у даній документації.*

**ІІ. ЯКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**

**1.** Предмет закупівлі (товар) має бути новим і таким, що не було у використанні.

**2.** Учасник повинен запропонувати предмет закупівлі (товар), який відповідає вищевказаним технічним характеристикам.

**3.** Предмет закупівлі (товар) повинен відповідати вимогам охорони праці та пожежної безпеки.

**4.** Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

**5.** Гарантійний термін виробу не менше 60 місяців з дня поставки.

**ІІІ. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА:**

**1.** Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним характеристикам до предмету закупівлі, які викладені у даному додатку до тендерної документації.

Відповідність запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, викладеним у даному додатку до тендерної документації, повинна бути підтверджена Учасником шляхом зазначення відповідності вимогам Замовника (конкретні характеристики запропонованого товару). Підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару технічним характеристикам, встановленим у даному додатку до ТД, надається Учасником у формі заповненої порівняльної таблиці, яка вказана вище.

**2.** Для документально підтвердження відповідності товару вимогам Замовника торгів Учасник у складі пропозиції повинен надати копію сертифікату відповідності на запропонований товар.

**3.** Товар повинен бути виготовлений компанією-виробником, який у своїй діяльності застосовує системи управління якістю та екологічного управління. Для документального підтвердження у складі пропозиції Учасник надає скан-копії діючих сертифікатів ISO 9001 та ISO 14001, який виданий виробнику запропонованого товару.

**4.** Учасник здійснює після продажне обслуговування товару (обладнання) протягом гарантійного терміну експлуатації, повинен забезпечити виїзд мобільної сервісної бригади для усунення поломок до місця знаходження товару на протязі всього терміну гарантійного обслуговування, гарантує забезпечення запасними частинами на гарантійний термін експлуатації для проведення гарантійного обслуговування – Учасник надає відповідний гарантійний лист в складі тендерної пропозиції.

**5.** В вартість товару повинно бути включено доставку, монтаж, пуско-налагоджувальні роботи, олія гідравлічна 20л HM/HLP 32 OEM HydraulicOilfor LAUNCH lifts MG-OEM, про що Учасник повинен надати відповідний гарантійний лист в складі тендерної пропозиції.