**Додаток № 4**

**До тендерної документації**

**Технічні, якісні та кількісні**

**характеристики предмета закупівлі**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності)

**«Код за ДК 021:2015 – 3432 (34320000-6) механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів (гальмівний диск вагону Т-3М; гальмівний механізм (система) вагону Т-3М; накладки гальмівні барабанного гальма вагону типу Т-3; колодка гальмівна дискового гальма трамвайного вагону типу Т3М; колодки гальмівні з притиральним шаром, призначені для використання в супортах ZF 132.185/передній міст RL-85 ZF /задній міст AV-132 (комплект 4 шт)»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Найменування** | **Технічні характеристики** | **Пропозиція учасника\*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | **гальмівний диск вагону Т-3М** | Тип гальмівного диска – з внутрішньою вентиляцією  Діаметр диска – 360мм  Висота – 57 мм  Мінімальна товщина – 28мм  Товщина тормозного диска – 34мм  Діаметр центруючого отвору – 110 мм  Кількість отворів d-13мм - 4шт.  Каталожний №25 090 002 (Каталог запчастин трамвайного вагону СКД Прага) | *Зазначити каталожний номер запропонованого товару а також виробника та країну виробництва* |
| 2 | **гальмівний механізм (система) вагону Т-3М** | Каталожний № 55 232 003 (Каталог запчастин трамвайного вагону СКД Прага)  або еквівалент | *Зазначити каталожний номер запропонованого товару а також виробника та країну виробництва* |
| 3 | **накладки гальмівні барабанного гальма вагону типу Т-3** | Накладки повинні бути сертифіковані, відповідати вимогам ДСТУ 4224:2003 та ТУ виробника.  Довжина – 130мм  Ширина – 70 мм  Товщина – 13мм  R внутрішній – 140 мм  Каталожний №3ТР-227 або №50 302 040 (Каталог запчастин трамвайного вагону СКД Прага) | *Зазначити каталожний номер запропонованого товару а також виробника та країну виробництва* |
| 4 | **колодка гальмівна дискового гальма трамвайного вагону типу Т3М** | Колодки повинні бути сертифіковані, відповідати ДСТУ 4224:2003 та/або ТУ виробника.  Габаритні розміри з металевою пластиною:  - Довжина – 130 мм  - Ширина – 75 мм  - Товщина – 20 мм  Каталожний № 25 090 003 (Каталог запчастин трамвайного вагону СКД Прага) | *Зазначити каталожний номер запропонованого товару а також виробника та країну виробництва* |
| 5 | **колодки гальмівні з притиральним шаром, призначені для використання в супортах ZF 132.185/передній міст RL-85 ZF /задній міст AV-132 (комплект 4 шт)** | WVA-29061 з притиральним шаром  (комплект 4 шт. ) | *Зазначити каталожний номер запропонованого товару а також виробника та країну виробництва* |

*Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.\**

*\*своїм підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.*

**\*\* Колонка № 4 «Пропозиція Учасника» заповнюється Учасником зазначенням каталожного номера запропонованого товару, а також зазначенням виробника запропонованого товару та країни виробництва навпроти найменування кожного товару.**