***Додаток 1***

1. **Технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Технічний опис або технічні характеристики або креслення або ДСТУ або ТУ або ТУУ | Кількість |
| Тепловізор | **Модель:** тепловізор AGM Rattler TS19-256матриця (Thermal): 12 мкм, неохолоджуваниймакс. розд. здатність (Thermal): 256 × 192фокусна відстань (Thermal): 19 ммкути огляду (Thermal): 9.24° × 6.94°апертура (Thermal): F/1.0цифрове збільшення: 1×, 2×, 4×, 8×відстань спостереження: 950 мдисплей: 1024 × 768, 0.39палітра: гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний, ф'южнлокальна пам'ять: 16 Гб EMMCWi-Fi: тактип живлення: дві літієві батареї CR123 (3 В) або дві акумуляторні батареї RCR123 (до 4,2 В) в комплектітермін роботи батареї: до 4.5 годиниживлення: 5 В DC/2 Aробоча температура: -20°C — +55°Cступінь захисту: IP67інтерфейс: USB Type-Cрозмір: 187×63×80 ммвага: 520 г До комплекту постачання Rattler TS19-256 входить:- прилад - USB-кабель - ремінець - блок живлення/зарядний пристрій - тканина для лінз - інструкція  | 18 шт. |
| Коліматорний приціл | **Модель:** Коліматорний приціл Holosun Open Reflex HS510C**Параметри та функції:**• Безпаралаксна оптика з багатошаровим просвітленням• Максимальне поле огляду• Збільшення – 1х, розміри «вікна» – 32х24 мм• Живлення від сонячних та літієвих батарей• Технологія Ѕhаkе Аwаkе• 3 режими роботи – автоматичний, ручний, «сплячий»• Червона LED мітка 3-х видів - точка 2 MOA / коло 65 MOA / коло з точкою• Кнопкове керування• Відкритий корпус із алюмінію марки T6061-T6• Ударостійкий захисний кожух із титану з легуванням• Внутрішній батарейний відсік із висувним лотком• Встановлюється на планку Weaver/Picatinny**Технічні характеристики:**• Тип – відкритий• Збільшення, крат – 1• Розмір лінзи об'єктива, мм – 32x24• Видалення вихідної зіниці, мм – не обмежене• Відбудова паралаксу – на нескінченність• Розмір кліка – 0,5 MOA• Діапазон введення поправок - +/- 40MOA від центру• Прицільна марка – точка 2 MOA / коло 65 MOA / коло з точкою• Підсвічування сітки – є• Колір марки – червоний• Регулювання яскравості – є, 12 рівнів яскравості• Живлення – CR2032, сонячна батарея• Час безперервної роботи, година – 50000 (позначка «крапка»)• Джерело світла – LED• Матеріал корпусу – алюмінієвий сплав 6061-T6, титановий захисний кожух.• Вологозахищеність – IP67• Робочі температури, °С - -30…+60• Кріплення – швидкознімний кронштейн на базу Weaver/Picatinny• Габарити – 91х64х41• Вага, кг – 0,264 з кронштейном• Гарантія, років – 1• Країна походження – Китай• Бренд – Holosun• Колір чорний• Артикул виробника – HS510C**Комплектація:**• Коліматор Holosun OpenReflex на Weaver із встановленим кріпленням• Батарейка CR 2032• Шестигранний ключ• Запасний батарейний лоток• Серветка для догляду | 5 шт. |

1. Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.
2. Товар повинен бути якісним, відповідати стандартам якості заводу-виробника (виробника).
3. Товар має бути новим, який не експлуатувався та не був у вжитку.
4. Постачальник зобов’язується замінити товар протягом 5 (п’яти) днів, у разі поставки неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.
5. Товар має бути сертифікованим та відповідати всім нормам та стандартам України.
6. Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: DDP (відповідно до правил тлумачення торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” ред. 2010 р.) (для товарів, що поставляються в межах України для резидента України)