***Додаток 1***

1. **Технічні вимоги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування продукції | Технічний опис або технічні характеристики або креслення або ДСТУ або ТУ або ТУУ | Кількість |
| Тепловізор | **Модель:** тепловізор AGM Rattler TS19-256  матриця (Thermal): 12 мкм, неохолоджуваний  макс. розд. здатність (Thermal): 256 × 192  фокусна відстань (Thermal): 19 мм  кути огляду (Thermal): 9.24° × 6.94°  апертура (Thermal): F/1.0  цифрове збільшення: 1×, 2×, 4×, 8×  відстань спостереження: 950 м  дисплей: 1024 × 768, 0.39  палітра: гарячий чорний, гарячий білий, гарячий червоний, ф'южн  локальна пам'ять: 16 Гб EMMC  Wi-Fi: так  тип живлення: дві літієві батареї CR123 (3 В) або дві акумуляторні батареї RCR123 (до 4,2 В) в комплекті  термін роботи батареї: до 4.5 години  живлення: 5 В DC/2 A  робоча температура: -20°C — +55°C  ступінь захисту: IP67  інтерфейс: USB Type-C  розмір: 187×63×80 мм  вага: 520 г  До комплекту постачання Rattler TS19-256 входить:  - прилад  - USB-кабель  - ремінець  - блок живлення/зарядний пристрій  - тканина для лінз  - інструкція | 18 шт. |
| Коліматорний приціл | **Модель:** Коліматорний приціл Holosun Open Reflex HS510C  **Параметри та функції:**  • Безпаралаксна оптика з багатошаровим просвітленням  • Максимальне поле огляду  • Збільшення – 1х, розміри «вікна» – 32х24 мм  • Живлення від сонячних та літієвих батарей  • Технологія Ѕhаkе Аwаkе  • 3 режими роботи – автоматичний, ручний, «сплячий»  • Червона LED мітка 3-х видів - точка 2 MOA / коло 65 MOA / коло з точкою  • Кнопкове керування  • Відкритий корпус із алюмінію марки T6061-T6  • Ударостійкий захисний кожух із титану з легуванням  • Внутрішній батарейний відсік із висувним лотком  • Встановлюється на планку Weaver/Picatinny  **Технічні характеристики:**  • Тип – відкритий  • Збільшення, крат – 1  • Розмір лінзи об'єктива, мм – 32x24  • Видалення вихідної зіниці, мм – не обмежене  • Відбудова паралаксу – на нескінченність  • Розмір кліка – 0,5 MOA  • Діапазон введення поправок - +/- 40MOA від центру  • Прицільна марка – точка 2 MOA / коло 65 MOA / коло з точкою  • Підсвічування сітки – є  • Колір марки – червоний  • Регулювання яскравості – є, 12 рівнів яскравості  • Живлення – CR2032, сонячна батарея  • Час безперервної роботи, година – 50000 (позначка «крапка»)  • Джерело світла – LED  • Матеріал корпусу – алюмінієвий сплав 6061-T6, титановий захисний кожух.  • Вологозахищеність – IP67  • Робочі температури, °С - -30…+60  • Кріплення – швидкознімний кронштейн на базу Weaver/Picatinny  • Габарити – 91х64х41  • Вага, кг – 0,264 з кронштейном  • Гарантія, років – 1  • Країна походження – Китай  • Бренд – Holosun  • Колір чорний  • Артикул виробника – HS510C  **Комплектація:**  • Коліматор Holosun OpenReflex на Weaver із встановленим кріпленням  • Батарейка CR 2032  • Шестигранний ключ  • Запасний батарейний лоток  • Серветка для догляду | 5 шт. |

1. Предмет закупівлі не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.
2. Товар повинен бути якісним, відповідати стандартам якості заводу-виробника (виробника).
3. Товар має бути новим, який не експлуатувався та не був у вжитку.
4. Постачальник зобов’язується замінити товар протягом 5 (п’яти) днів, у разі поставки неякісного товару, або такого, що не відповідає технічним вимогам Замовника.
5. Товар має бути сертифікованим та відповідати всім нормам та стандартам України.
6. Умови поставки товару – автомобільним або залізничним транспортом на умовах поставки: DDP (відповідно до правил тлумачення торгівельних термінів “ІНКОТЕРМС” ред. 2010 р.) (для товарів, що поставляються в межах України для резидента України)