Додаток 3 до Тендерної документації

(зі змінами)

**ТЕХНІЧНІ, КІЛЬКІСНІ ТА ЯКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Дизель-генератор**

**відповідно до коду ДК 021:2015:31120000-3 Генератори (31121100-1 - Дизель-генераторні установки)**

**Таблиця 1**

| **№** | **Вимога** | **Відповідність** (зазначити відповідає / не відповідає) | **Значення показника Товару Учасника**  (зазначити фактичне значення показника товару Учасника) | **Коментар до вимоги** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кількість: 1 шт. |  |  | Вказати марку та модель електрогенераторної установки, виробника та адресу виробника |
|  | Тип: мобільний |  |  |  |
|  | Виконання: відкритий корпус |  |  |  |
|  | Тип запуску: ручний + електричний старт |  |  |  |
|  | Вихідна напруга: 1 фаза (230 В) |  |  |  |
|  | Номінальна потужність: не менше 6,5 кВт |  |  |  |
|  | Частота: 50 Гц |  |  |  |
|  | Тип двигуна: дизельний |  |  | Додатково вказати марку та модель двигуна |
|  | Об’єм паливного баку (не менше): 13 л |  |  |  |
|  | Витрата палива не більше 280 г/Квт\*Ч |  |  |  |
|  | Клас захисту (не гріше) IP23 |  |  |  |
|  | Кількість розеток (не менше) 2 |  |  |  |
|  | Регулятор напруги: AVR |  |  |  |
|  | Захист від навантаження. |  |  |  |
|  | Захист від низького рівня мастила |  |  |  |
|  | Датчик рівня палива |  |  |  |

**Таблиця 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вимога** | **Коментар до вимоги** | **Відповідність** (зазначити відповідає / не відповідає) |
| Рік виробництва Товару: 2022-2023 | Надати гарантійний лист від Учасника |  |
| Гарантія на товар: 12 місяців (1000 мотогодин), але в будь якому разі не менше терміну гарантії, що встановлено заводом-виробником | Надати лист-підтвердження від Учасника |  |
| Електрогенераторна установка повинна бути серійною моделлю, що випускається заводом-виробником | Надати лист від виробника Товару |  |
| Паспорт або технічна специфікація на продукцію | Надати завірену Учасником копію (або оригінал) паспорту або технічної специфікації на продукцію. |  |
| Строк поставки Товару: не пізніше 15.05.2023 року. | Надати гарантійний лист від Учасника щодо строків поставки |  |
| До ціни пропозиції обов’язково включаються усі податки, збори, передбачені чинним законодавством України та додаткові витрати, пов’язані з доставкою дизель-генератору на об’єкт Замовника та оформлення всієї супровідної документації на Товар. | Надати гарантійний лист від Учасника |  |

Всі документи на підтвердження якості та відповідності дизель-генератору повинні безпосередньо відноситися до типу (модельного ряду) генератора, що пропонується Учасником та підтверджувати саме його якість та відповідність.

Учасник має надати належним чином завірений документ, що містить у собі табл. 1, табл. 2, з усіма заповненими полями даного Додатку до ТД.

При наданні Учасником еквіваленту предмета закупівлі, який вимагається Замовником, Учасник процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції повинен надати на своєму фірмовому бланку, з номером та датою, порівняльну таблицю із зазначенням технічних характеристик запропонованого товару та предмета закупівлі, який вимагається.

**ПРИМІТКА:** *Якщо в технічних вимогах є посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то Учасник може подати у своїй пропозиції відповідний* ***аналог або******еквівалент****.*

*Закупівля даного дизель-генератору з певними технічними і якісними характеристиками обґрунтована наявними потребами Замовника для забезпечення стабільної роботи підрозділів під час відключення від центральної системи енергозабезпечення.*