*ДОДАТОК 2*

*до тендерної документації*

*Технічне завдання за предметом закупівлі:*

Послуги з поточного дрібного ремонту дорожнього покриття вулиць, що належать до комунальної власності Жашківської МТГ

(надається учасником у складі пропозиції, як підтвердження техвимогам)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Ямковий ремонт струменевим методом |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Ліквідація вибоїн машиною для ямкового ремонту, при глибині вибоїни 50 мм |  м2 | 6406,5 |   |
|   | Ямковий ремонт гарячим асфальтобетоном |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 2 | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг задопомогою машин для холодного фрезеруванняасфальтобетонних покриттів окремими місцями площеюдо 10 м2 шириною фрезерування 500 мм та глибиноюфрезерування 50 мм |  м2 | 3456 |   |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5м2 |  м2 | 3185 |   |
| 4 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття дорігодношарового товщиною 50 мм, площею ремонту понад5 м2 до 25 м2 |  м2 | 271 |   |

Місто Жашків

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Найменування вулиць** | **Гарячим, м2** | **Струменевим, м2** |
| 1 | вул.Захисників України | 10 | 140 |
| 2 | вул.Шевченка | 16 | 20 |
| 3 | вул.Черкаська | 25 | 25 |
| 4 | вул.Набережна | 5 | 25 |
| 5 | вул.Городищанська | 10 | 30 |
| 6 | вул.Василя Стуса | 25 | 25 |
| 7 | вул.Черняхівського | 10 | 115 |
| 8 | вул.Соборна | 30 | 100 |
| 9 | вул.Благовісна |   | 15,5 |
| 10 | вул.Райдужна |   | 5 |
| 11 | пров.Ягідний |   | 15,5 |
| 12 | вул.Учительська | 10 | 15 |
| 13 | вул.Святкова | 10 | 30 |
| 14 | вул.Ринкова | 25 | 125 |
| 15 | вул.Одеська |   | 15 |
| 16 | вул.Миру | 15 | 60 |
| 17 | вул.Вокзальна | 10 | 60 |
| 18 | вул.Курчатова |   | 5,5 |
| 19 | вул.Кармелюка |   | 25 |
| 20 | вул.Матросова |   | 20 |
| 21 | вул.Чкалова | 10 | 20 |
| 22 | вул.Польова | 5 | 25 |
| 23 | вул.Тополина |   | 30 |
| 24 | вул.Тесленка |   | 15 |
| 25 | пров.Лікарняний |   | 15 |
| 26 | вул.Лікарняна | 40 | 50 |
| 27 | вул.Дунаєвського |   | 20 |
| 28 | вул.Петра Власюка |   | 20 |
| 29 | вул.Перемоги | 50 | 100 |
| 30 | вул.Маслозаводська | 15 | 35 |
| 31 | вул.Заводська | 5 | 20 |
| 32 | вул.Спортивна | 5 | 20 |
| 33 | вул.Пушкіна | 30 | 100 |
| 34 | до траси Київ-Одеса | 610 | 600 |
| 35 | вул.Євгенії Любомської |   | 5 |
| 36 | вул.Сахалінська | 5 | 10 |
| 37 | вул.Щастя |   | 40 |
| 38 | вул.Княгині Ольги | 15 | 25 |
| 39 | вул.Привітна |   | 25 |
| 40 | вул.Паркова |   | 30 |
| 41 | вул.Лисенка |   | 10 |
| 42 | вул.Павлова |   | 15 |
| 43 | вул.Залізнична | 100 | 100 |
| 44 | вул.Волошкова | 30 | 100 |
| 45 | вул.Світанкова | 50 |   |
| 46 | вул.Толстого |   | 20 |
| 47 | вул.Київська |   | 40 |
| 48 | вул.Макаренка |   | 40 |
| 49 | вул.Громового |   | 5 |
| 50 | вул.Островського |   | 10 |
| 51 | вул.Клинківського |   | 20 |
| 52 | пров.Європейський |   | 10 |
| 53 | пров.Перемоги |   | 20 |
|  | **Всього** | **1 171** | **2 466,5** |

Села Жашківської МТГ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва села** | **Струменевим методом, м²** | **Гарячою сумішшю, м²** |
| 1 | с.Соколівка | 250 | 520 |
| 2 | с.Бузівка | 250 | 110 |
| 3 | с.Острожани | 660 | 150 |
| 4 | с.Безпечна | 420 | 55 |
| 5 | с.Конело-Попівка | 315 | 60 |
| 6 | с.Конело-Хутори | 375 | 50 |
| 7 | с.Вороне | 210 | 500 |
| 8 | с.Хижня | 215 | 50 |
| 9 | с.Шуляки | 85 | 50 |
| 10 | с.Пугачівка | 280 | 20 |
| 11 | с.Олександрівка | 240 | 60 |
| 12 | с.Скибин | 210 | 100 |
| 13 | с.Тетерівка | 250 | 50 |
| 14 | с.Сорокотяга | 80 | 10 |
| 15 | с.Марійка | 50 |   |
| 16 | с.Житники | 50 | 80 |
| 17 | с.Тихий Хутір |   | 420 |
|  | **Всього** | **3940** | **2285** |

1. З метою підтвердження контролю якості матеріалів, Учасник у складі пропозиції надає документи що підтверджують право власності або копію договору на надання послуг випробувальної лабораторії, яка відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 та компетентна проводити вимірювання наступних об’єктів:

бітуми нафтові дорожні, щебінь і гравій щільні природні, суміші асфальтобетонні, асфальтобетон, експлуатаційні характеристики дорожніх покриттів (на підтвердження, у складі пропозиції, надати копію діючого свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 зі сферою об’єктів вимірювань).

 Послуги лабораторії з випробувань дорожньо-будівельних матеріалів та конструкції мають відповідати вимогам:

- Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженого постановою КМУ від 20.12.2006 року №1764 (зі змінами) ;

- ДСТУ-Н Б А.1.1-83:2008 «Настанова. Керівний документ В щодо визначення контролю виробництва на підприємстві в технічних умовах на будівельні вироби»;

- ДСТУ Б А.1.2-1:2007 «Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення».

 На підтвердження відповідності лабораторії вищезазначеним вимогам, у складі пропозиції надати копію діючого сертифікату відповідності виданого уповноваженим органом оцінки відповідності будівельних матеріалів виробів будівель і споруд з усіма додатками. Автоматизована система управління (інформаційна система) лабораторії має відповідати вимогам ДСТУ ISO\IEC 17025:2019 та ДСТУ ISO 9001:2015, що підтверджується шляхом надання копії діючого сертифікату відповідності, виданого органом з оцінки відповідності акредитованим в установленому порядку (НААУ) – на підтвердження надати сферу акредитації ОС (ООВ), завірену Національним агентством з акредитації України.

 Додатково, у складі пропозиції надається лист від лабораторії, адресований Замовнику, в якому лабораторія підтверджує можливість виконання контролю якості основних матеріалів, що використовуються для виконання робіт/надання послуг по даній закупівлі, із зазначенням назви процедури та її ідентифікатора на веб-порталі Уповноваженого органу з питань публічних закупівель.

2. З метою підтвердження спроможності надання послуг у вказані терміни, Учасник зобов’язаний у складі тендерної пропозиції надати довідку довільної форми де зазначається інформація щодо постачання запланованих обсягів асфальтобетону Виробником/Постачальником щомісячно протягом строку надання послуг ( з зазначенням можливості виготовлення асфальтобетону необхідного виду(типу) в потрібній кількості протягом усього строку надання послуг).

В підтвердження інформації, викладеної в довідці Учасник надає:

- договір (договір поставки асфальтобетону та/або договір надання послуг/виконання робіт з виготовлення асфальтобетону тощо), чинного протягом всього строку надання послуг\, що є предметом закупівлі (в договорі або в додатках до нього має бути обов’язково зазначено марка, тип, кількість та обсяги поставки/відвантаження асфальтобетону);

- оригінал гарантійного листа від Виробника (Постачальника) асфальтобетону адресований Учаснику про безперебійне постачання Учаснику асфальтобетону із зазначенням кожної марки, типу, кількості та щомісячних обсягів поставки/відвантаження протягом всього строку надання послуг (в гарантійному листі також обов’язково зазначається номер та дата договору, номер закупівлі).

3.На підтвердження дотримання природоохоронного законодавства, Учасник повинен надати документ, що підтверджує взяття на державний облік щодо об’єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров’я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, виданий уповноваженим органом щодо асфальтобетонного(них) заводу(ів) (виробництва), що буде (уть) використовуватись Учасником в рамках цієї закупівлі.

Асфальтобетонний(ні) завод(и) (виробництво) повинен бути атестований на виготовлення асфальтобетонних сумішей та щебенево-мастикових асфальтобетонних сумішей відповідно ДСТУ Б В.2.7-119 та ДСТУ Б В.2.7-127:2015, про що Учасником додатково надаються підтверджуючі документи (атестат виробництва та договір на проведення атестації з усіма додатками, які є невід’ємною частиною договору; дозвіл (уповноваженого органу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, щодо асфальтобетонного заводу; рішення про видачу дозволу (уповноваженого органу) на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, щодо асфальтобетонного заводу).

Місце виготовлення асфальтобетонної суміші, яке вказано у наданому атестаті виробництва Учасником, має обов’язково співпадати із місцем проведення діяльності щодо викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, яке вказано у наданих у складі пропозиції дозвільних документах.

 Відстань транспортування асфальтобетонних сумішей від моменту їх випуску до моменту укладання не повинна перевищувати значень, що вказані в таблиці 20.2а ДБН В.2.3-4 (зі зміною 1) та не повинно перевищувати трьох годин.