**ОГОЛОШЕННЯ**

 **про проведення спрощеної закупівлі через систему електронних закупівель**

**1. Замовник:**

1.1. Найменування: Військова частина А2860

1.2. Код за ЄДРПОУ: 08363908

1.3. Юридична адреса/ фактичне місцезнаходження: 08618, Київська область, Фастівський р-н, с. Данилівка, військове містечко №21 / 08618, Київська область, Фастівський р-н, с. Данилівка, військове містечко №21.

1.4. Категорія замовника: Замовник, що здійснює закупівлі для потреб оборони.

1.5. Посадові особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПІБ  | Посада | Телефон |
| Булавін Дмитро Геннадійович | Начальник служби КЕС | (093) 810-80-57 |
| Кагляк Галина Сергіївна | Уповноважена особа | (095) 800-31-71 |

1.6. E-mail: foton\_fes@ps.mil.gov.ua

**2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом (очікувана вартість предмета закупівлі):**

2.1. Очікувана вартість: **633 016,27 грн.** (шістсот тридцять три тисячі шістнадцять грн.27 коп.) з ПДВ.

2.2. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 6 330,16 грн. (1 %) .

**3. Інформація про предмет закупівлі:**

3.1. Найменування предмета закупівлі: закупівля послугз поточного ремонту приміщення № 3

код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

 3.2. Строк надання послуг : до 20.12.2024

 3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

с.Данилівка

 3.4. Кількість: 1 послуга

3.5. Умови оплати:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подія | Опис | Тип оплати | Період,(днів) | Тип днів | Розміроплати,(%) |
| **надання послуг** | Розрахунки за надані послуги здійснюються за фактом їх виконання протягом 5 (п’яти) робочих днів пвсля отримання Замовником (військовою частиною А2860) документів на оплату | **Післяплата**  | 25 | календарні | 100 |

Замовник здійснює розрахунки з Виконавцем за надані Послуги на підставі ст.49 Бюджетного кодексу України шляхом безготівкового переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через відповідний реєстраційний рахунок Замовника, відкритий в Державній казначейській службі України.

3.6 Єдиним критерієм оцінки є ціна, питома вага вказаного цінового критерію складає 100%.

3.7. Розмір забезпечення тендерних пропозицій: не надається.

3.8. Розмір забезпечення виконання договору: не надається.

**4. Інформація про необхідні технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі:** Інформація про необхідні технічні (якісні) вимоги до предмета закупівлі зазначена у Додатку 3.

**5. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:**

інформація про необхідні кваліфікаційні вимоги у Додатку 2 та пропозиція Учасника (Додаток 1).

**6.** **Відхилення пропозиції Учасника**

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1. Пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;
2. Учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;
3. Якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю ( у тому числі через не укладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

**7.Відміна спрощеної закупівлі.**

Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1. Відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;
2. Неможливості усунення порушень. Що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;
3. Скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

**8.** **Укладення договору про закупівлю з учасником**.

Учаснику пропонується проект договору, з метою досягнення згоди щодо істотних умов договору (Додаток №4) цієї документації.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

**9. Дата та час оголошення закупівлі** **:**18 квітня 2024р.

**10. Період уточнення інформації про закупівлю:** 25 квітня 2024р..

**11. Кінцевий строк подання пропозицій:** 01 травня 2024р.

**Додатки до оголошення:**

Додаток 1 – Цінова пропозиція

Додаток 2 – Кваліфікаційні вимоги до Учасника

Додаток 3 - Технічні, якісні та кількісні характеристики до предмета закупівлі

Додаток 4 – Проект договору

**ДОДАТОК № 1**

*До Оголошення*

**ФОРМА : " ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ "**

1. Найменування учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Ідентифікаційний код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Місцезнаходження/проживання/реєстрації учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. E-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Банківські реквізити для розрахунків \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ми, (назва Учасника), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_надаємо пропозицію щодо участі у спрощеной закупівлі з використанням електронної системи закупівель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **(вказати назву предмета закупівлі) за кодом ДК 021:2015 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ з**гідно з технічними та іншими вимогами Замовника.

Вивчивши опис предмета закупівлі, ми уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на загальну очікувану суму: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сума зазначається цифрами та словами)

у тому числі ПДВ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Найменування предмету закупівлі*** | ***Одиниця виміру*** | ***Планова кількість предмету закупівлі*** | ***Ціна за од., грн. (заповнюється учасником), з ПДВ\**** | ***Всього, грн.. (заповнюється учасником), з ПДВ\**** |
| 1. |  |  |  |  |  |
| Всього : (цифрами) |
|  (словами) |

*Увага*

*\* У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ, про що Учасником робиться відповідна позначка.*

Зазначеним нижче підписом ми підтверджуємо повну, безумовну і беззаперечну згоду з усіма умовами проведення процедури закупівлі, визначеними в Оголошенні.

З істотними умовами, які будуть включені до договору про закупівлю ознайомлені та згодні.

 Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції згідно з умовами Оголошення.

 Якщо буде прийняте рішення про намір укласти договір, ми зобов'язуємося підписати договір про закупівлю із замовником не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю.

*Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*(підпис) М.П. (ініціали та прізвище) (посада)*

**ДОДАТОК №2**

до Оголошення

**Кваліфікаційні вимоги до Учасника**

|  |
| --- |
| **Інші документи від Учасника:** |
| 1 | Якщо пропозиція подається не керівником учасника, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а іншою особою, учасник надає довіреність або доручення на таку особу. |
| 2 | Гарантійний  лист від Учасника  наступного змісту:“Даним листом підтверджуємо, що зазначити найменування Учасника  не перебуває під дією спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, передбачених Законом України «Про санкції», чи спеціальних санкцій за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність, а також будь-яких інших обставин та заходів нормативного, адміністративного чи іншого характеру, що перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупівлю”.  |
| 3 | Лист-погодження Учасника з умовами проекту Договору про закупівлю, що міститься в Додатку 4 до Оголошення. |
| 4 | Довідка, яка містить інформацію про учасника закупівлі, а саме:* Повне найменування;
* Юридична адреса;
* Поштова або фактична адреса;
* Код ЄДРПОУ підприємства (або ІПН ФОП);
* Банківські реквізити (поточний рахунок, назва банку, в якому відкритий рахунок та МФО);
* Тел./факс;
* E-mail;
* Посада керівника підприємства та П.І.Б. (для ФОП зазначається П.І.Б).
 |
| 5 | Достовірна інформація у вигляді довідки довільної форми в якій зазначити дані про наявність чинної ліцензії або документа дозвільного характеру на провадження виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Замість довідки довільної форми учасник може надати чинну ліцензію або документ дозвільного характеру.Наявність дозволу або декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці згідно з Постановою КМУ № 357 від 24.03.2022 на роботи в діючих електроустановках і на кабельних лініях напругою понад 1000 В, в зонах дії струму високої частоти, Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; Верхолазні роботи, Зварювальні роботи, Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів, Монтаж, демонтаж та капітальний ремонт будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин; Застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів; Нанесення лакофарбових покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо).зареєстрованої не раніше 2023 року. На підтвердження дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки надати в складі тендерної пропозиції висновок про проведеня аудиту. |
| 6 | Довідка (інформація) про відсутність застосування санкцій, передбачених статтею 236 ГКУ наступного змісту:“Даним листом підтверджуємо, що у попередніх взаємовідносинах між Учасником **(повна назва Учасника)** та Замовником оперативно-господарську/і санкцію/ії, передбачену/і пунктом 4 частини 1 статті 236 ГКУ, як відмова від встановлення господарських відносин на майбутнє не було застосовано”.Примітка:\*У разі застосовування зазначеної санкції Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у закупівлі та може відхилити пропозицію учасника як таку, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі відповідно до п. 1 ч. 13 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі». |
| 7 | Довідка, складена в довільній формі, яка містить інформацію про засновника та кінцевого бенефіціарного власника учасника, зокрема: назва юридичної особи, що є засновником учасника, її місцезнаходження та країна реєстрації; прізвище, ім’я по-батькові засновника та/або кінцевого бенефіціарного власника, адреса його місця проживання та громадянство.Зазначена довідка надається лише учасниками юридичними особами та лише в період, коли Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, не функціонує. Інформація про кінцевого бенефіціарного власника зазначається в довідці лише учасниками – юридичними особами, які повинні мати таку інформацію в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідності до пункту 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».  |
| 8 | Документ, що підтверджує проживання громадянина російської федерації/республіки білорусь, який є учасником закупівлі чи кінцевим бенефіціарним власником учасника – юридичної особи, на території України на законних підставах. Таким документом є посвідка про тимчасове чи постійне місце проживання на території України видана у відповідності до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Такий документ надається:- Учасником – фізичною особою, яка є громадянином російської федерації/республіки білорусь;- Учасником – юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин російської федерації/республіки білорусь. Гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що матеріали, які Учасник використовуватиме для виконання робіт, не будуть ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації/республіки білорусь. |
| 9 | Учасник у складі пропозиції має надати:1) сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015, що система управління якістю стосовно виконання будівельних робіт (організація будівництва будівель) відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2015, виданий акредитованим НААУ органом сертифікації (обов’язкова наявність у сферах акредитації «будівництво» - підтвердити атестатом з додатком), з наданням звіту про перевірку; 2) сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці, стосовно виконання будівельних робіт відповідно вимогам ISO 45001:2018, виданий акредитованим НААУ органом сертифікації (обов’язкова наявність у сферах акредитації «будівництво» - підтвердити атестатом з додатком), з наданням звіту про перевірку; 3) сертифікат на систему екологічного управління, що система екологічного управління відповідає: вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 у сфері будівництва, виданий акредитованим НААУ органом сертифікації (обов’язкова наявність у сферах акредитації «будівництво» - підтвердити атестатом з додатком), з наданням звіту про перевірку; 4) сертифікат на відповідність вимогам ДСТУ ISO 50001:2018, виданий акредитованим НААУ органом сертифікації на сертифікацію згідно стандарту ISO 50001:2018, з наданням звіту про перевірку; 5) сертифікат внутрішнього аудитора системи управління відповідно ДСТУ ISO 9001:2015, ДСТУ ISO 14001:2015, ДСТУ ISO 45001:2019 та ДСТУ ISO 50001:2018;6) сертифікат на систему управління щодо протидії корупції, стосовно виконання робіт і послуг у сфері будівництва відповідає ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) з наданням звіту про перевірку. 7) сертифікат ДСТУ ISO 23932:2018 (або сертифікат стандарту ISO 23932 іншої чинної редакції) щодо будівельних робіт (або подібних видів діяльності) з наданням звіту про перевірку |
| 10 | Довідка в довільній формі про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для виконання робіт, визначених у технічних вимогах, із зазначенням найменування, кількості та правової підстави володіння / користування.На підтвердження інформації стосовно наявності обладнання й матеріально-технічної бази, зазначеної в довідці, учасник має надати документи/документ на підтвердження права власності / володіння / користування тощо відповідним майном. |
| 11 | Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, яка містить інформацію про ПІБ працівника, посаду, рівень освіти та загальний стаж роботи.До довідки додати документ на кожного працівника, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником, субпідрядником (якщо залучається) (наприклад штатний розпис/трудовий договір/цивільно-правовий договір/договір про надання послуг/інший документ).Обов'язкова наявність в штаті підприємства: * інженера з проектно-кошторисної роботи (кваліфікація підтверджується шляхом надання кваліфікаційного сертифіката інженера проектно-кошторисних робіт та договору страхування цивільної відповідальності та страхового полісу інженера-проектувальника,
* головного інженера,
* начальника будівельної дільниці або виконроба,
* інженера з охорони праці,
* фахівця з неруйнівного контролю(кваліфікація підтверджується шляхом надання сертифікату)

Обов’язкова наявність працівників за професіями - електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування з групою електробезпеки не нижче IV групи, електромонтажник силових мереж та електроустаткування; монтажник санітарно-технічної системи і устаткування, монтажник гіпсокартонних конструкцій, монтажник систем утеплення, слюсар-сантехнік, маляр, штукатур, лицювальник-плиточник, (підтверджується копією диплому та/або свідоцтвом про отримання відповідної кваліфікації (професії) працівників не нижче 4 розряду кваліфікації). Документи про проходження інженерно-технічними працівниками (окрім інженер-проектувальник в частині кошторисної документації) навчань з охорони праці (копії посвідчень, протоколу(-ів)/витягу з протоколу), (обов’язкова наявність у головного інженера або виконроба навчань з наступних НПАОП: НПАОП 0.00-7.17-18, НПАОП 28.00-1.32-13, НПАОП 0.00-5.11-85, НПАОП 0.00-1.80-18, НПАОП 0.00-1.75-15, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-7.14-17, НПАОП 28.52-1.31-13, НПАОП 0.00-1.65-88, НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 45.2-1.02-90 та група допуску з електробезпеки не нижче IV. Обов’язкова наявність у керівника підприємства навчань з наступних НПАОП: Загальний курс з охорони праці, НПАОП 0.00-7.11-12, НПАОП 45.2-7.03-17, НПАОП 0.00-1.15-07, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 45.2-7.02-12, НПАОП 0.00-6.03-93, НПАОП 45.2-1.02-90, НПАОП 0.00-7.17-18, НПАОП 0.00-7.14-17, НПАОП 0.00-1.62-12.\*Всі вищезазначені документи завантажуються в електронну систему закупівель в сканованому кольоровому вигляді. |

Додаток № 3

до Оголошення

|  |
| --- |
| **ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ:** |
| Об'єми робіт |  |
|   |  |
| №Ч.ч. |  Найменування робіт і витрат  | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Стеля |   |   |   |
| 1 | Установлення та розбирання внутрішніх металевихтрубчастих інвентарних риштувань при висотіприміщень до 6 м | м2 | 120 |   |
| 2 | Розбирання чистої підшивки стель із МДФ |  м2 | 16,5 |   |
| 3 | Розбирання каркасу із брусів стель |  м2 | 16,5 |   |
| 4 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 16,5 |   |
| 5 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 15,4 |   |
| 6 | Улаштування каркасу обшивки сходів із металевихпрофілів | м2 | 10,6 |   |
| 7 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньсходових маршів та площадок гіпсокартонними абогіпсоволокнистими листами. |  м2 | 10,6 |   |
| 8 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар | м2 | 10,6 |   |
| 9 | Шпаклювання стель | м2 | 10,6 |   |
| 10 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 10,6 |   |
| 11 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стель по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,6 |   |
|   | Розділ №2. Стіни |   |   |   |
| 12 | Демонтаж планки МДФ з стін |  м2 | 61,8 |   |
| 13 | Демонтаж ламінованого ДСП |  м2 | 61,9 |   |
| 14 | Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивнихдерев'яних стін |  м2 | 123,7 |   |
| 15 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 129,7 |   |
| 16 | Грунтування основ із бетону або розчину | м2 | 129,7 |   |
| 17 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всереденібудівлі цементно-вапняним або цементним розчином покаменю та бетону Н =20мм | м2 | 129,7 |   |
| 18 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 60 |   |
| 19 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 5,57 |   |
| 20 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином ізклейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати (товщ. 2 мм) |  м2 | 5,57 |   |
| 21 | Шпаклювання стін та укосів | м2 | 85,77 |   |
| 22 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін та укосів по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 85,77 |   |
| 23 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 43,5 |   |
|   | Розділ №3. Підлога  |   |   |   |
| 24 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 16,1 |   |
| 25 | Грунтування основ із бетону або розчину | м2 | 16,8 |   |
| 26 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з сумішіцементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм | м2 | 16,1 |   |
| 27 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщинистяжок самовирівнювальних з суміші цементної длянедеформівниїх основ (Н= 10мм) | м2 | 16,1 |   |
| 28 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 16,1 |   |
| 29 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з на розчині ізсухої клеючої суміші |  м2 | 2,9 |   |
| 30 | Улаштування покриттів східців і підсхідців зкерамогранітними плитками на розчині із сухої клеючоїсуміші |  м2 | 16,8 |   |
|   | Розділ №4. Електромонтажні роботи |   |   |   |
| 31 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 3 |   |
| 32 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 4 |   |
| 33 | Прокладання проводів при схованій проводці впорожнинах перекриттів і перегородок | м | 298 |   |
| 34 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 1 |   |
| 35 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 3 |   |
| 36 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються в підвісних стелях, кількість ламппонад 2 до 4 шт | шт | 4 |   |
| 37 | Монтаж 1-лампового бра для ламп розжарювання | шт | 3 |   |
|   | Розділ №5. Прорізи |   |   |   |
| 38 | Знімання дверних полотен |  м2 | 8,88 |   |
| 39 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 4 |   |
| 40 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 8,88 |   |
|   | Розділ №6. Вхід  |   |   |   |
| 41 | Улаштування каркасу підвісних стель | м2 | 6,67 |   |
| 42 | Укладання плит стельових в каркас стелі | м2 | 6,31 |   |
| 43 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін відводоемульсійної фарби | м2 | 15,6 |   |
| 44 | Обклеювання склотканиною стін в один шар | м2 | 8,5 |   |
| 45 | Безпіщане накриття поверхонь стін та укосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 8,5 |   |
| 46 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином ізклейового гіпсу [типу 'сатенгіпс'], на кожний шартовщиною 0,5 мм додавати (товщ. 2 мм) |  м2 | 8,5 |   |
| 47 | Шпаклювання стін та укосів | м2 | 8,5 |   |
| 48 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін та укосів по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 8,5 |   |
| 49 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт | м2 | 7,1 |   |
| 50 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 6,67 |   |
| 51 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 6,67 |   |
| 52 | Грунтування основ із бетону або розчину | м2 | 6,67 |   |
| 53 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм побетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 6,67 |   |
| 54 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжкидодавати або виключати (до товщини 100 мм) | м2 | 6,67 |   |
| 55 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | м2 | 6,67 |   |
| 56 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з на розчині ізсухої клеючої суміші |  м2 | 0,74 |   |
| 57 | Улаштування покриттів східців і підсхідців зкерамогранітними плитками на розчині із сухої клеючоїсуміші |  м2 | 16,8 |   |
|   | Розділ №7. Інше |   |   |   |
| 58 | Навантаження сміття вручну |  т | 11,04 |   |
| 59 | Перевезення сміття до 30 км | т | 11,04 |   |
|   | Розділ №8. Огорожа  |   |   |   |
| 60 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів,площадок, огороджень | т | 0,67 |   |
| 61 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,огороджень | т | 0,67 |   |

До вартості послуги обов’язково входять надані послуги з поточного ремонту,вартість матеріалів, виробів та конструкцій, вартість експлуатації будівельних машин і механізмів, вивіз будівельного сміття, його утилізація та інші супутні витрати, що пов’язані із наданням зазначених послуг до повного їх виконання та задачі за актом наданих послугю

У разі, коли в описі технічного завдання предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим необхідно враховувати вираз "або еквівалент". Крім того, Учасник повинен надавати послуги з використанням матеріалів, що передбачені в технічному завданні або еквівалентними. Матеріали повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ та чинному законодавству, про що у складі пропозицій надається письмова згода.

На підтвердження відповідності учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі **учасник самостійно завантажує в електронну систему закупівель скановані копії з оригіналу документів у кольоровому вигляді:**

1. Сканований оригінал в кольоровому вигляді пояснювальної записки до договірної ціни;

2. Скановані оригінали в кольоровому вигляді локальних кошторисів, які мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу;

3. Сканований оригінал в кольоровому вигляді підсумкової відомості ресурсів до локальних кошторисів;

4. Сканований оригінал в кольоровому вигляді розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису;

5. Ціна пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Настанови визначення вартості будівництва Наказу Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 р. «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві»., і яка повинна бути додатково надана в форматі imd у програмному АВК-5 або іншому програмному комплексі по випуску кошторисів. Договірна ціна має включати вартість проходження експертизи кошторисної документації та отримання позитивної експертної оцінки.

6. Копія договору із спеціалізованим підприємством про вивіз будівельного сміття.