***Додаток №2***

***до тендерної документації***

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**СТАЦІОНАРНІ АНТЕНИ**, **код ДК021: 2015 - 32352000 - 5 - антени та антенні відбивачі**, **(код ДК 021: 2015 - 32350000 - 1 - Частини до аудіо- та відео обладнання)**

**Антена базова коленіарна SIRIO GPF N 703 (3 X 5/8 λ ground plane)**\* **Робочі частоти 370,0~510,0 MHz** (настроюється)
\* Висота антени: до 2230 мм
\* Країна походження: ІТАЛІЯ.

**Електричні характеристики:**

Тип: 3 X 5/8 λ ground plane коленіарна

Спрямованість: кругова

Поляризація: лінійна вертикальна

Частотний діапазон: 370...510 МГц / налаштовувана

Діапазон: 70 см - аматорський діапазон, TETRA, CDMA-450, ISM-433МГц

Посилення: 4.6 dBd – 6.75 dBi

Максимальна потужність: 200 Вт

Заземляюча захист: заземлення по постійному струму

Роз'єм: N-femail

**Механічні характеристики:**

Матеріали: алюміній, латунь, нержавіюча сталь, скловолокно

Висота (приблизно): 2230 мм

Вага (приблизно): 1160 р

Тип монтажу: на щоглі.

**Кількість – 25 шт.**

**Загальні вимоги до предмету закупівлі:**

1. Усе обладнання повинно бути новим (таким, що не було в експлуатації) без відновлених деталей та елементів, у працездатному стані, а також повністю відповідати своєму функціональному призначенню.

2. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України, в тому числі Законом України «Про охорону навколишнього середовища», іншими нормативно-правовими актами.

3. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару: доставка товару у повній комплектації в м. Тернопіль (конкретна адреса буде вказана замовником в заявці на поставку), розвантаження товару у замовника, прийом-передача товару в присутності уповноваженого представника від учасника.

4. **З метою підтвердження відповідності товару, що поставляється, технічним вимогам, учасник повинен надати у складі своєї пропозиції таблицю з порівняльною характеристикою параметрів запропонованого ним товару по відношенню до параметрів, що визначені замовником.**

 При цьому учасник має врахувати наступне:

- в технічних вимогах до предмету закупівлі, визначених замовником, міститься опис технічних характеристик обладнання, який взятий ним за еталон;

- запропоновані учасником характеристики товару мають бути запропоновані не гірші, ніж вказані Замовником, при цьому у довідці з порівняльною характеристикою учасник надає вичерпну інформацію про запропоновані ним технічні параметри обладнання, вказуючи конкретні величини, розміри та інші параметри запропонованого ним обладнання, торгову марку та/або модель (за наявності), найменування виробника товару;

*-*при відхиленнях в комплектації запропонованого обладнання від переліку найменувань комплектації вказаного еталону, яке свідчитиме про погіршення експлуатаційних та функціональних характеристик товару, вважатиметься нееквівалентним та буде відхилено за невідповідність вимогам до предмета закупівлі;

- якщо учасник вирішить замінити частину складових елементів обладнання на еквівалентні – вони мають бути сумісними між собою таким чином, щоб забезпечити працездатність обладнання та його використання відповідно до свого функціонального призначення.

**У разі, якщо в тендерній документації міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника − читати "або еквівалент".**

Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

***«З умовами технічних (якісних) та характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»***

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_