**Додаток № 3 до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**код ДК 021:2015:  34130000-7 - Мототранспортні вантажні засоби**

**(34131000-4 – Пікапи)**

*У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на джерело походження або виробника тощо, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

**Вимоги до предмету закупівлі:**

1. Товар повинен бути новим, не бувшим у використанні, технічно справним, комплектуючі та матеріали – такі, що не були у вживанні.

2. Товар не повинен бути під заставою або арештом.

3. Товар на момент поставки повинен бути укомплектований пакетом документів необхідним для його реєстрації в сервісному центрі МВС.

4. Супутня документація повинна бути виконана українською мовою. У разі, якщо оригінал супутньої документації складений іншою мовою, він обов’язково має супроводжуватись автентичним перекладом українською мовою.

5. Учасник має надати документальне підтвердження, що він є офіційним дилером/ дистриб’ютором/ представником виробника товару на території України (дилерський/дистриб’юторський договір або витяг з дилерського/ дистриб’юторського договору або сертифікат дилера/ дистриб’ютора).

6. Запропонований учасником товар не може бути виробництва Росії, Білорусії. Виробник товару не може знаходитись в реєстрі як Міжнародний спонсор війни (<https://sanctions.nazk.gov.ua/>). На підтвердження Учасник надає гарантійний лист.

7. Для підтвердження відповідності пропонованого товару зазначеним вимогам, Учасник надає довідку про відповідність запропонованого ним товару Технічним характеристикам, які визначені в Таблиці 1 цього додатку, також довідка має відображати чіткі технічні параметри запропонованого Учасником автомобілю.

8. Учасник має надати в складі пропозиції лист на підтвердження дії стандартних гарантійних зобов’язань строком не менше ніж на 3 (три) роки або 100 000 (сто тисяч) км пробігу (в залежності від того, яка із вказаних подій настане раніше) на запропонований учасником товар.

9. Обсяг закупівлі – 2 (дві) штуки.

**Таблиця 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування технічних характеристик:** | **Вимагається Замовником** | **Пропонується Учасником***\*Вказати чіткий параметр (без виразу «не нижче» або «не менше»)* |
| Двигун | Тип | Дизельний з турбонаддувом |  |
| Об’єм (см3) | Не менше 2500 |  |
| Максимальна потужність, кВт (к.с.)  | Не менше 136(185) |  |
| Максимальний крутний момент (Нм) | Не менше 450 |  |
| Габаритні розміри та об’єми | Довжина (мм) | Від 5300 |  |
| Ширина (мм) | Від 1850 |  |
| Висота (мм) | Від 1810 |  |
| Колісна база (мм) | Від 3000 |  |
| Розмір кузова | Довжина (мм) | Не менше 1550 |  |
| Ширина (мм) | Не менше 1600 |  |
| Глибина (мм) | Не менше 480 |  |
| Вантажопідйомність (кг) | Не менше 750 |  |
| Трансмісія | Тип | Автоматична, не менше 6 ст. |  |
| Тип приводу | Повний привід з можливістю підключення пониженої передачі |  |
|  | Місткість паливного баку (л) | Не менше 80  |  |
| Позашляхові характеристики та кліренс | Конструкція кузова | Рамна |  |
| Максимальна глибина броду (мм) | Не менше 700  |  |
| Кліренс у найнижчій точці, мінімальний (мм) | Від 225 |  |
| Гальмівна система | Передні гальма | Дискові |  |
| Задні гальма | Барабанні |  |
| Підвіска  | Передня | Незалежна |  |
| Задня | Залежна |  |
| Маса  | Споряджена маса (кг) | До 2250 |  |
| Максимальна допустима маса (кг) | Не більше 3000 |  |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг) | Не менше 750 |  |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг) | Не менше 3500 |  |
| Системи безпеки | Антиблокувальна система гальмування: ABS + BA + EBD | Наявність |  |
|  | Система стабілізації автомобіля - VSC | Наявність |  |
|  | Система стабілізації автомобіля з причепом - TSC | Наявність |  |
|  | Активна протибуксувальна система - A-TRC | Наявність |  |
|  | Система допомоги під час старту вгору - НАС | Наявність |  |
|  | Система примусового блокування заднього міжколісного диференціала | Наявність |  |
|  | Фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Наявність |  |
|  | Бокові подушки безпеки для водія та переднього пасажира | Наявність |  |
|  |  |  |  |
| Комплектація | Кількість місць в автомобілі (водій + пасажир) | Не менше 5 |  |
|  | Повно розмірне запасне колесо | Наявність |  |
|  | Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон | Наявність |  |
|  | Електропривід регулювання та обігрів зовнішніх дзеркала заднього огляду | Наявність |  |
|  | Бокові підніжки | Наявність |  |
|  | Відділення для речей у верхній частині панелі приладів | Наявність |  |
|  | Відділення для інструментів в підлозі під сидіннями 2-го ряду | Наявність |  |
|  | Підігрів передніх сидінь | Наявність |  |
|  | Підігрів задніх сидінь | Наявність |  |
|  | Центральний підлокітник з речовим відсіком | Наявність |  |
|  | Тонування заднього скла кабіни та стекол задніх дверей | Наявність |  |
|  | Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду  | Наявність |  |
|  | Розетка 220В у речовому відсіку переднього центрального підлокітника | Наявність |  |
|  | Система безпровідного зв'язку Bluetooth | Наявність |  |
|  | Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto через USB-кабель | Наявність |  |