**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**на закупівлю товару за предметом закупівлі Трактор, код 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника**

Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.

1. **Детальний опис предмета закупівлі:**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Товар: Трактор, код 34140000-0 «Великовантажні мототранспортні засоби» за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника |
| Код ДК 021:2015 |  34140000-0 Великовантажні мототранспортні засоби  |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | 34144000-8 Мототранспортні засоби спеціального призначення [Тут https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=34144 про ℹ ДК 021:2015 ℹ](https://dk21.dovidnyk.info/index.php?rozd=34144)  |
| Кількість поставки товару  | 1 штук |
| Місце поставки товару  | за адресою виконавчого комітету Таращанської міської ради - вул. Героїв Чорнобиля, буд. 1, м. Тараща, Білоцерківський р-н, Київська обл., 09501 |
| Строк поставки товару  | до 30 листопада 2023 року включно |

1. **Технічні характеристики та вимоги до товару:**

|  |
| --- |
| **1. Технічні характеристики** |
| Двигун |  | дизельний (водяне охолодження) |
| Кількість циліндрів |  | не менше 4 |
| Робочий об’єм двигуна | л | не менше 4 |
| Потужність двигуна | кВт(к.с) | не менше 75(100) |
| Повітряний фільтр |  | зовнішнє розміщення |
| КПП  |  | з синхронним перемиканням передач |
| КП: к-ть передач вперед/назад |  | не менше 16 впередне менше 8 назад |
| Зчеплення |  | однодискове подвійної дії або дводискове |
| Продуктивність гідронасоса | л/хв | не менше 40 |
| Кількість пар виносної гідравліки | шт | не менше 3 |
| Навісна система |  | 3-х точкова не менше 2-х гідроциліндрів |
| Частота обертання ВВП | об/хв | 540/1000 |
| Вантажопідйомність навісної системи | кг | не менше 2500 |
| Мінімальний агротехнічний просвіт (кліренс) | мм | не менше 420 |
| Колісна база | мм | не більше 2400 |
| Розміри базові: (ДхШхВ) | мм | не більше 4700х2300х3000 |
| Експлуатаційна вага | кг | не більше 5000 |
| Повітряний компресор для гальм причепа |  | повинен бути в наявності |
| Кондиціонер |  | повинен бути в наявності |
| Обігрівач |  | повинен бути в наявності |

|  |
| --- |
| **2. Інші вимоги** |
| Контрольна панель приладів | Кабіна оператора повинна бути оснащена контрольною панеллю, яка відображає дані про робочі параметри двигуна та трактора в цілому (Лічильник мотогодин, індикатор тиску масла в двигуні, Індикатор заряду акумулятора, Індикатор температури охолоджуючої рідини). |
| Обігрівач та кондиціонер | Кабіна оператора повинна бути обладнана обігрівачем та кондиціонером повітря |
| Інструменти для проведення щоденного технічного обслуговування та огляду  | Трактор повинен бути укомплектований комплектом інструментів для проведення щоденного технічного обслуговування та огляду.  |
| Гарантійні зобов’язання | Гарантійний строк експлуатації трактора повинен становити: не менше 12 місяців або не менше 1000 мотогодин напрацювання, в залежності від того, яка з подій наступить раніше. Гарантійний термін експлуатації починається з моменту прийняття Товару Замовником. |

*Учасник повинен зазначити:*

* *найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо);*
* *країну походження товару (вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України).*

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». **Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».**

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати - повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Для підтвердження відповідності вимогам замовника технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі Учасник надає наступні документи у складі тендерної пропозиції:

1. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника, шляхом надання під час проведення процедури (повинні бути завантажені в електронну систему на момент проведення аукціону) закупівлі сканованих копій наступних документів:

1.1. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника за всіма вищенаведеними характеристиками (обов’язково зазначається виробник та модель) для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника, у разі не відповідності технічних характеристик, зазначених в пропозиції умовам технічної специфікації, така пропозиція відхиляється.

 1.2. Сертифікат відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції кольорову копію сертифіката відповідності системи управління якістю у виробництві вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 або ДСТУ EN ISO 9001:2018 (EN ISO 9001:2015, IDT; ISO 9001:2015, IDT), або національних стандартів, якими їх замінено, виданого акредитованим органом з оцінки відповідності.

 Замовником вимагається наявність в учасника процедури закупівлі сертифіката відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифіката відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні.

На підтвердження цієї вимоги Учасник процедури закупівлі подає у складі тендерної пропозиції сертифікат відповідності транспортних засобів або обладнання чи сертифікат відповідності щодо індивідуального затвердження, в якому зазначено ідентифікаційний номер (VIN) колісного транспортного засобу з його міжнародним ідентифікаційним кодом (WMI) виробника колісного транспортного засобу в Україні та місцезнаходження виробника колісного транспортного засобу в Україні.

3. Товар запропонований Учасником має бути якісним, новим, таким що не перебував в експлуатації, повністю укомплектованим і готовим до роботи.

4. Технічні та якісні характеристики товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

5. Учасник здійснює транспортування до місця поставки товару власними силами та за власний рахунок.

6. Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх **ступінь локалізації виробництва** дорівнює чи перевищує15 відсотків (у 2023 році).

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

7. У разі якщо **вартість оголошеного замовником предмета закупівлі** **дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень**, **надається гарантійний лист**, яким учасник гарантує, що ступінь локалізації товару, визначеного підпунктом 2 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону, що є предметом закупівлі, **дорівнює чи перевищує 15 відсотків**, а також **містить інформацію про включення такого товару до Переліку** та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар (*інформація про включення такого товару до Переліку та відповідний пункт Переліку, за яким відображається інформація про товар, не зазначаються у разі відсутності Переліку в загальному доступі*).

**Вимога щодо надання гарантійного листа не застосовується** до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, **що підтверджується сертифікатом про походження товару (надається у складі тендерної пропозиції), про що надається лист-пояснення.**